Załącznik nr 3 – przedmiar robót przy renowacji więźby dachowej w katedrze ełckiej

* Sporządzenie programu prac konserwatorskich i restauratorskich wraz z dokumentacją fotograficzną,
* Oczyszczenie poddasza kościoła z luźnych zainfekowanych elementów,
* Odkurzanie i oczyszczanie drewnianych powierzchni,
* Zakup środków toksycznych do likwidacja drewnojadów,
* Przeprowadzenie dezynsekcji belek konstrukcyjnych oraz deskowania połaci dachowej,
* Wycięcie oraz uzupełnienie uszkodzonych elementów więźby dachowej,
* Nastrzykiwanie gniazd owadów niszczących drewnianą strukturę więźby dachowej,
* Sporządzenie dokumentacji fotograficznej po wykonaniu zadania,
* Naprawa drewnianych schodów prowadzących na sklepienie kościoła.