Załącznik nr 3 – przedmiar robót

**Załącznik nr 3 – Przedmiar robót**

Nazwa zadania: **„Renowacja witraża w zabytkowym kościele rzymskokatolickim parafialnym p.w. Św. Wojciecha w Ełku”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | J.m. | ilość | Cena | Wartość |
| Zakres prac konserwatorskich |  |  |  |  |
| Inwentaryzacja fotograficzna, obmiary, odrys kształtów kwater, odkalkowanie dokładne wzoru poszczególnych pól, zabezpieczenie otworów folią ochronną. | m2 | 10,5 |  |  |
| Odkucie zaprawy cementowej i kitu miniowego, demontaż poszczególnych kwater witrażowych, demontaż ram okiennych | m2 | 10,5 |  |  |
| Transport kwater witrażowych i ram do pracowni | km |  |  |  |
| Prace konserwatorskie szklenia witrażowego |  |  |  |  |
| Wykonanie odrysóww demontowanych kwater | m2. | 10,5 |  |  |
| Rozebranie kwater na części | m2 | 10,5 |  |  |
| Docięcie, uzupelnienie brakujących i popękanych szkieł stosując technologię prac stosowaną przy wykonaniu pierwowzoru | m2 | 5 |  |  |
| Składanie kwater w nowe profile ołowiane, lutowanie całościowe oraz obustronne kitowanie gotowych kwater witrażowych w celu uszczelnienia i wzmocnienia. | m2 | 10,5 |  |  |
| Prace konserwatorskie murarskie |  |  |  |  |
| Usunięcie luźnej zaprawy w otworze okiennym, montaż ramek stalowych, obróbka zapraw cementowo- wapienną uzupełnienie ubytków zaprawy w rejonie otworu okiennego. | kpl | I |  |  |
| Montaż |  |  |  |  |
| Transport kwater witrażowych z pracowni | km | 300 |  |  |
| Ustawienie rusztowań stosownie do potrzeb montażu | kpl | 1 |  |  |
| Montaż ram stalowych | m2 | 10,5 |  |  |
| Montaż poszczególnych kwater i pakietów szyb zespolonych w ramach, zabezpieczenie kwater blaszkami dociskowymi, silikonowanie, uszczelnienie kwater i pakietów szybowych | m2 | 10,5 |  |  |
| Koszt netto: |  |  |  |  |
| VAT23%: |  |  |  |  |
| Koszt ogółem: |  |  |  |  |